**2LINE Netzverteiler NVt 81**

Glasfaser-Netzverteiler

Passiver Verteilerpunkt im FTTx-Glasfasernetzwerk

* Gehäuse und Sockel aus glasfaserverstärktem 100% recyclefähigen Polycarbonat, beschichtet in RAL 7038 mit umweltfreundlichem Lack
* Zentraler Erdungspunkt
* Tür mit Schwenkhebel, vorbereitet zum Einbau eines Halbprofilzylinders
* Sockel mit abnehmbarer Frontklappe und C-Schiene zur Fixierung der Rohrverbände
* Innenausbau Schwenkrahmen mit E&MMS-Kassettensystem und Fasermanagement
* Innenrückwand für Röhrchen- und Kabelmanagement mit Kabelüberlängenablage
* Fixierungen der ankommenden Kabel mit Zentralelementabfangung
* Überlängenablage unbenutzter oder ungeschnittener Bündeladern (Loop-Funktion)
* Überlängenablage der abgehenden Kabel
* Überführung und Abfangung der Kabel in den Spleißbereich
* Geschützte Führung der Bündeladern zum Spleißbereich
* Integration von Splitter möglich

**Lieferumfang**

* Spleißkassettensystem 1-reihig mit max. 60 Rastplätzen für bis zu 720 Crimpspleiß- oder 360 Schrumpfspleiß-Schutzablagen
* Abgedichtete Bodenplatte mit bis zu 2 Durchführungen für Rohrverbände und zusätzliche Kabeldurchführungen: Abgang: 48x 7mm oder 24x 10mm Mikrorohre; Zugang: 3,5 - 20mm
* 1 Stk. 2LINE NVt 81

**Prüfungen/Normen**

Schlagfestigkeit IK10

Schutzklasse IP54

**Werkstoff**

Glasfaserverstärktes Polycarbonat, Aluminium, Edelstahl

**Maße**

Gehäuse HxBxT [mm]: 998x442x310; Sockel HxBxT [mm]: 1060x442x284

**Bestellbezeichnung**

2LINE NVt 81

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99