**2LINE Optical Distribution Frame ODF 180**

Optisches Verteilergestell

max. möglich bis zu 33HE, bis zu 2.376 Ports

* Möglichkeit der spiegelverkehrten Montage
* Möglichkeit zur zerlegten oder vorkonfektionierten aufgebauten Lieferung
* Einbau von 15” und 19” Baugruppen
* Erdungsmöglichkeit
* Gestellfüße höhenverstellbar
* Gestellbefestigung an der Wand, am Boden und seitliche Anreihung oder Rücken-an-Rücken
* Patchkabelführung von Gestell zu Gestell oben und unten möglich
* Kabeleinführung von oben oder von unten möglich
* Kabelabfangplatte
* Möglichkeit zur Zugentlastung des Kabels mittels Zentralelement
* Modulare Bestückung und Erweiterung mit Spleiß-/Patch Modulen
* Befestigung der Baugruppen über vorkonfektionierte Gewindeleisten
* Geordnete Aufnahme und Fixierung der Miniflex-Röhrchen
* Einheitliche Patchkabellänge im ODF muss zwingend gegeben sein unter Einhaltung der Mindestbiegeradien
* Möglichkeit für modulares Splittersystem für bis zu 80 Splitter

**Lieferumfang**

* Aufgebaut oder zerlegt (optional)
* Patchkabel-Management rechts (Standard) oder links (optional)
* 2LINE ODF Türenset, 2-teilig mit 3-Punkt Stangenschließsystem, Schwenkhebel vorbereitet für Profilhalbzylinder (optional)
* 2LINE ODF Seitenwand (optional)
* 2LINE Kabelkanalsystem oben und unten (optional)
* 2LINE Abdeckung KAP (Bündeladerschutz) (optional)
* 2LINE Abdeckungsplatte Dach (optional)
* 2LINE Splitterhalter und Splitter (optional)
* 2LINE Spleiß-/Patchmodule (optional)
* 2LINE Zentralabfangungselement (optional)
* 2LINE Bügelschellen (optional)
* 2LINE ODF 180
* Montageanleitung

**Werkstoff**

Edelstahl, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL7035, Kunststoff

**Maße**

HxBxT[mm]: 1800x900x300

**Bestellbezeichnung**

2LINE ODF 180

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99