**2LINE Athene KÜB**

Kabelüberlängenbox

* In Kombination mit der 2LINE Athene BOX einsetzbar
* Ermöglicht den Überlängenausgleich von kaskadierten Kabelpeitschen
* Einsatz zur Ablage von Überlängen
* Mikrorohraufnahme von Ø5 /Ø7 /Ø10 mm
* Einsatz von Gas-/ Wasser - Stopp
* Schließung selbstverrastend

**Lieferumfang**

* Kabelbinder
* Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)
* Optional: Kundenlogo

**Prüfungen/Normen**

Selbstverlöschend nach UL94 V0 und UV-beständig

Stoßfestigkeit IK07

**Werkstoff**

Kunststoff, Signalweiß RAL 9003

**Maße**

HxBxT[mm]:90x96x27

**Bestellbezeichnung**

2LINE Athene KÜB

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99