**2LINE Iris BOX**

Optische Teilnehmeranschlussdose ZC-H

Optische Teilnehmeranschlussdose zum Abschluss der Glasfaser in der Wohnung

* Zur Montage an der Wand oder auf Unterputzdosen
* Aufnahme von max. 2 Kupplungen und 12 Spleißverbindungen
* Aufnahmekapazität von 2x SC- Pigtails oder 4x LC-Pigtails
* Kabeleinführung max. ø 7 mm von hinten oder von unten mit Abdichtung und integrierter Zugabfangung
* Schließung selbstverrastend und Sicherheitssiegel gegen unbefugtes Öffnen
* Aufklappbarer, rastender Deckel
* Biegeradiengerechte Faserführung mit Ablagemöglichkeit von Faserüberlängen
* Austauschbarer Spleißhalter zur Ablage von Schrumpf- oder Crimpspleißsschutzelementen

**Lieferumfang**

* Optional: Kupplungen und Pigtails beigelegt, Kundenlogo, 2LINE ZAF
* Wandbefestigungsmaterial

**Prüfungen/Normen**

Schutzklasse IP20

Brandschutzklasse UL94 V-0

**Werkstoff**

Kunststoff, Farbe RAL9003

**Maße**

Maße HxBxT [mm]: 120x80x25

**Bestellbezeichnung**

2LINE Iris BOX

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99